(module "DFN20X20X06-10" (layer F.Cu) (tedit 5D5442F4)
  (descr "PWQFN-24: 4X4MM 0.5 PITCH 24 PADS")
  (tags "PWQFN-24: 4X4MM 0.5 PITCH 24 PADS")
  (solder_mask_margin 0.06)
  (attr smd)
  (fp_text reference ">NAME" (at -0.04788 3.69178 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.4064 0.4064) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_text value ">VALUE" (at -0.25108 3.11266 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.4064 0.4064) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_line (start -1 -1) (end -0.25 -1) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 0.25 -1) (end 1 -1) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -1 1) (end -0.25 1) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 0.25 1) (end 1 1) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.55 -1.55) (end 1.55 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.55 -1.55) (end 1.55 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.55 1.55) (end -1.55 1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.55 1.55) (end -1.55 -1.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -1.15 -1.25) (end -1.05 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (pad "5" smd roundrect (at 0 0.95) (size 0.3 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "10" smd roundrect (at 0 -0.95) (size 0.3 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "1" smd roundrect (at -0.95 -0.75 90) (size 0.3 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "9" smd roundrect (at 0.95 -0.75 90) (size 0.3 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "8" smd roundrect (at 0.95 -0.25 90) (size 0.3 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "2" smd roundrect (at -0.95 -0.25 90) (size 0.3 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "3" smd roundrect (at -0.95 0.25 90) (size 0.3 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "7" smd roundrect (at 0.95 0.25 90) (size 0.3 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "4" smd roundrect (at -0.95 0.75 90) (size 0.3 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "6" smd roundrect (at 0.95 0.75 90) (size 0.3 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
)
