(module D_0603 (layer F.Cu) (tedit 59CB8437)
  (descr "Diode SMD in 0603 package http://datasheets.avx.com/schottky.pdf")
  (tags "smd diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.6 -1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.08)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -0.6 1.05) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.08)))
  )
  (fp_line (start -1.3 -0.57) (end 0.8 -0.57) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.3 0.57) (end 0.8 0.57) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.8 -0.45) (end 0.8 -0.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.8 -0.45) (end 0.8 0.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.8 0.45) (end -0.8 0.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.8 0.45) (end -0.8 -0.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.2 -0.2) (end -0.1 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.1 0) (end 0.2 0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.2 0.2) (end 0.2 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.1 -0.2) (end -0.1 0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.1 0) (end -0.3 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.2 0) (end 0.4 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.4 -0.67) (end -1.4 -0.67) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.4 -0.67) (end -1.4 0.67) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.4 0.67) (end 1.4 0.67) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.4 0.67) (end 1.4 -0.67) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.3 -0.57) (end -1.3 0.57) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad A smd rect (at 0.85 0) (size 0.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K smd rect (at -0.85 0) (size 0.6 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_0603.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
