(module "SOD-882" (layer F.Cu) (tedit 5D4C5BFA)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (fp_text reference "REF**" (at 0.05 1.05) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_text value "SOD-882" (at 0.15 -1) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.07)))
  )
  (fp_line (start -0.5 -0.3) (end 0.5 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 -0.3) (end 0.5 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.5 0.3) (end -0.5 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.5 0.3) (end -0.5 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.7 -0.5) (end 0.7 -0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.7 -0.5) (end 0.7 0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.7 0.5) (end -0.7 0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.7 0.5) (end -0.7 -0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -0.75 -0.3) (end -0.65 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (pad "K" smd roundrect (at -0.35 0) (size 0.4 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.125))
  (pad "A" smd roundrect (at 0.35 0) (size 0.4 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.125))
)
