(module R-PUQFN-N12 (layer F.Cu) (tedit 5B1ECC85)
  (fp_text reference U602 (at -2.6 0 -270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LSF0204DRUT (at 0 2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2 1.2) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.4 -1.45) (end -0.4 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.4 1.45) (end 1.4 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 1.45) (end 1.4 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 -0.45) (end -1.4 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.4 -1.45) (end -1.4 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 5 smd rect (at 0.8 0.65) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.8 -0.65) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.4 0.65) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.4 -0.65) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0.65) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 -0.65) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.4 0.65) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.4 -0.65) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.8 0.65) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.8 -0.65) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.8 0 90) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.8 0 90) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1 0.425) (size 0.2 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
