(module S-PQFP-N8_1.5x1.5_Pitch0.5mm (layer F.Cu) (tedit 5B2EBFA9)
  (solder_mask_margin 0.053)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.95) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 1.95) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 0.75) (end -0.75 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.75 0) (end -0.75 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.75 -0.75) (end 0.75 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 -0.75) (end 0.75 0.75) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 0.75) (end 0 0.75) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 0.9) (end 0.9 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.9 0.9) (end 0.9 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 -0.9) (end 0.9 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.9 -0.9) (end 0.9 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.75 -0.9) (end -0.9 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.9 -0.9) (end -0.9 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.75 0.9) (end -0.95 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.2 -1.2) (end 1.2 -1.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.2 -1.2) (end 1.2 1.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.2 1.2) (end -1.2 1.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.2 1.2) (end -1.2 -1.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 2 smd trapezoid (at 0 0.75 180) (size 0.25 0.6) (drill (offset 0 0.1)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.5 0.75 180) (size 0.3 0.6) (drill (offset 0 0.1)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.5 0.75 180) (size 0.3 0.6) (drill (offset 0 0.1)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd trapezoid (at 0.5 -0.75) (size 0.3 0.6) (drill (offset 0 0.1)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd trapezoid (at 0 -0.75) (size 0.25 0.6) (drill (offset 0 0.1)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd trapezoid (at -0.5 -0.75) (size 0.3 0.6) (drill (offset 0 0.1)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.35 0.65) (drill (offset 0 0.125)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd trapezoid (at 0.75 0 270) (size 0.35 0.65) (drill (offset 0 0.125)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
