(module QFN16_3x3_p0_5mm (layer F.Cu) (tedit 59BCC6BE)
  (descr "QFN p0_5mmm")
  (fp_text reference REF** (at 0 -0.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.375 0.375) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0.5125) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.375 0.375) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start 1.575 1.575) (end 1.575 1.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.575 1.575) (end 1.325 1.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.575 -1.575) (end 1.575 -1.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.575 -1.575) (end 1.325 -1.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.575 1.575) (end -1.575 1.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.575 1.575) (end -1.325 1.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.575 -1.175) (end -1.175 -1.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.925 -1.925) (end 1.925 -1.925) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.925 1.925) (end 1.925 1.925) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.925 -1.925) (end 1.925 1.925) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.925 -1.925) (end -1.925 1.925) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.575 -1.575) (end 1.575 -1.575) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.575 1.575) (end 1.575 1.575) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.575 -1.575) (end 1.575 1.575) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.575 -1.575) (end -1.575 1.575) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end 1.5 1.5) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 1.5) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.5 1.5) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.425 -1.425) (end 1.425 -1.425) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.425 1.425) (end 1.425 1.425) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.425 -1.425) (end 1.425 1.425) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.425 -1.425) (end -1.425 1.425) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center -2.175 -1.25) (end -2.104289 -1.179289) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_circle (center -0.9 -0.9) (end -0.723223 -0.723223) (layer F.Fab) (width 0.075))
  (fp_line (start -1.325 -1.575) (end -1.175 -1.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.575 -1.175) (end -1.575 -1.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd oval (at -1.4125 -0.75 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 2 smd oval (at -1.4125 -0.25 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 3 smd oval (at -1.4125 0.25 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 4 smd oval (at -1.4125 0.75 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 5 smd oval (at -0.75 1.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 6 smd oval (at -0.25 1.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 7 smd oval (at 0.25 1.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 8 smd oval (at 0.75 1.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 9 smd oval (at 1.4125 0.75) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 10 smd oval (at 1.4125 0.25) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 11 smd oval (at 1.4125 -0.25) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 12 smd oval (at 1.4125 -0.75) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 13 smd oval (at 0.75 -1.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 14 smd oval (at 0.25 -1.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 15 smd oval (at -0.25 -1.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 16 smd oval (at -0.75 -1.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 17 smd rect (at 0 0) (size 1.65 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.001) (solder_paste_margin_ratio -0.112701665379))
  (model ${KIPRJMOD}/models/QFN/QFN16_3x3_p0_5mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
