(module QFN24_4x4_p0_5mm (layer F.Cu) (tedit 59BCC5AE)
  (descr "QFN p0_5mmm")
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0.95) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start 2.075 2.075) (end 2.075 1.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.075 2.075) (end 1.825 2.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.075 -2.075) (end 2.075 -1.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.075 -2.075) (end 1.825 -2.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.075 2.075) (end -2.075 1.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.075 2.075) (end -1.825 2.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.075 -1.825) (end -1.825 -2.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.425 -2.425) (end 2.425 -2.425) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.425 2.425) (end 2.425 2.425) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.425 -2.425) (end 2.425 2.425) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.425 -2.425) (end -2.425 2.425) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.075 -2.075) (end 2.075 -2.075) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.075 2.075) (end 2.075 2.075) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.075 -2.075) (end 2.075 2.075) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.075 -2.075) (end -2.075 2.075) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 -2) (end 2 -2) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 2) (end 2 2) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 -2) (end 2 2) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 -2) (end -2 2) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.925 -1.925) (end 1.925 -1.925) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.925 1.925) (end 1.925 1.925) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.925 -1.925) (end 1.925 1.925) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.925 -1.925) (end -1.925 1.925) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 -2) (end 2 -2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 2) (end 2 2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 -2) (end 2 2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 -2) (end -2 2) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center -2.675 -1.75) (end -2.604289 -1.679289) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_circle (center -1.4 -1.4) (end -1.223223 -1.223223) (layer F.Fab) (width 0.075))
  (fp_line (start -1.825 -2.075) (end -1.675 -2.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.075 -1.675) (end -2.075 -1.825) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd oval (at -1.9125 -1.25 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 2 smd oval (at -1.9125 -0.75 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 3 smd oval (at -1.9125 -0.25 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 4 smd oval (at -1.9125 0.25 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 5 smd oval (at -1.9125 0.75 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 6 smd oval (at -1.9125 1.25 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 7 smd oval (at -1.25 1.9125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 8 smd oval (at -0.75 1.9125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 9 smd oval (at -0.25 1.9125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 10 smd oval (at 0.25 1.9125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 11 smd oval (at 0.75 1.9125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 12 smd oval (at 1.25 1.9125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 13 smd oval (at 1.9125 1.25) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 14 smd oval (at 1.9125 0.75) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 15 smd oval (at 1.9125 0.25) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 16 smd oval (at 1.9125 -0.25) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 17 smd oval (at 1.9125 -0.75) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 18 smd oval (at 1.9125 -1.25) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 19 smd oval (at 1.25 -1.9125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 20 smd oval (at 0.75 -1.9125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 21 smd oval (at 0.25 -1.9125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 22 smd oval (at -0.25 -1.9125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 23 smd oval (at -0.75 -1.9125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 24 smd oval (at -1.25 -1.9125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 25 smd rect (at 0 0) (size 2.65 2.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.001) (solder_paste_margin_ratio -0.112701665379))
  (model ${KIPRJMOD}/models/QFN/QFN24_4x4_p0_5mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
