/* MACHINE-GENERATED ! */

frame pads {
	table
	    { name, x, y }
	    { "3", -0.332mm, 0.732mm }
	    { "1", -0.332mm, -0.732mm }
	    { "2", 0.342mm, 0.3mm }
	    { "6", 0.342mm, -0.3mm }
	    { "4", -0.058mm, 0.2mm }
	    { "5", -0.058mm, -0.2mm }

	set copper_diameter = 0.2mm

	set width = 1.11mm

	set height = 1.9mm

	__0: vec @(x, y)
	__1: vec .(-copper_diameter/2, -copper_diameter/2)
	__2: vec .(copper_diameter, copper_diameter)
	rpad "$name" __1 .
	__3: vec @(-width/2, -height/2)
	__4: vec .(width, height)
	rect __3 . 0.01mm
}

package "CPL-WBF-00D3"
unit mm

frame pads @
measx pads.__3 >> pads.__4 -0.2mm
measy pads.__3 >> pads.__4 0.2mm
measx pads.__1 -> pads.__2 -0.1mm
