(module BBCONN (layer F.Cu) (tedit 5B479634)
  (descr "J3,J4,J5 OF BEAGLEBOARD (TOP VIEW)")
  (tags "J3,J4,J5 OF BEAGLEBOARD (TOP VIEW)")
  (attr virtual)
  (fp_text reference Ref** (at -1.3 2.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Val** (at -1.5 2.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.26822 -12.39774) (end 1.0287 -12.39774) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.0287 -12.39774) (end 1.0287 0.99822) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.0287 0.99822) (end -2.26822 0.99822) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.26822 0.99822) (end -2.26822 -12.39774) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.22758 -12.39774) (end 5.52958 -12.39774) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.52958 -12.39774) (end 5.52958 0.99822) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.52958 0.99822) (end 2.22758 0.99822) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.22758 0.99822) (end 2.22758 -12.39774) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.27 3.49758) (end 4.32816 3.49758) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.32816 3.49758) (end 4.32816 39.39794) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.32816 39.39794) (end -1.27 39.39794) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.27 39.39794) (end -1.27 3.49758) (layer B.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user J3 (at 2.86766 40.86352) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text user 1 (at 8.4328 0.96266) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text user 1 (at 3.23342 0.8636) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text user 1 (at -0.16256 39.36492) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (pad 1A thru_hole circle (at 0.1778 37.84854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 2A thru_hole circle (at 2.7178 37.84854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 3A thru_hole circle (at 0.1778 35.30854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 4A thru_hole circle (at 2.7178 35.30854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 5A thru_hole circle (at 0.1778 32.76854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 6A thru_hole circle (at 2.7178 32.76854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 7A thru_hole circle (at 0.1778 30.22854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 8A thru_hole circle (at 2.7178 30.22854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 9A thru_hole circle (at 0.1778 27.68854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 10A thru_hole circle (at 2.7178 27.68854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 11A thru_hole circle (at 0.1778 25.14854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 12A thru_hole circle (at 2.7178 25.14854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 13A thru_hole circle (at 0.1778 22.60854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 14A thru_hole circle (at 2.7178 22.60854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 15A thru_hole circle (at 0.1778 20.06854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 16A thru_hole circle (at 2.7178 20.06854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 17A thru_hole circle (at 0.1778 17.52854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 18A thru_hole circle (at 2.7178 17.52854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 19A thru_hole circle (at 0.1778 14.98854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 20A thru_hole circle (at 2.7178 14.98854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 21A thru_hole circle (at 0.1778 12.44854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 22A thru_hole circle (at 2.7178 12.44854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 23A thru_hole circle (at 0.1778 9.90854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 24A thru_hole circle (at 2.7178 9.90854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 25A thru_hole circle (at 0.1778 7.36854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 26A thru_hole circle (at 2.7178 7.36854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 27A thru_hole circle (at 0.1778 4.82854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 28A thru_hole circle (at 2.7178 4.82854) (size 1.52908 1.52908) (drill 1.01854) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 1B thru_hole circle (at 0 0) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 2B thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 3B thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 4B thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 5B thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 6B thru_hole circle (at -1.27 -2.54) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 7B thru_hole circle (at 0 -3.81) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 8B thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 9B thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 10B thru_hole circle (at -1.27 -5.08) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 11B thru_hole circle (at 0 -6.35) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 12B thru_hole circle (at -1.27 -6.35) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 13B thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 14B thru_hole circle (at -1.27 -7.62) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 15B thru_hole circle (at 0 -8.89) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 16B thru_hole circle (at -1.27 -8.89) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 17B thru_hole circle (at 0 -10.16) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 18B thru_hole circle (at -1.27 -10.16) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 19B thru_hole circle (at 0 -11.43) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 20B thru_hole circle (at -1.27 -11.43) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 1C thru_hole circle (at 4.52882 0) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 2C thru_hole circle (at 3.25882 0) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 3C thru_hole circle (at 4.52882 -1.27) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 4C thru_hole circle (at 3.25882 -1.27) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 5C thru_hole circle (at 4.52882 -2.54) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 6C thru_hole circle (at 3.25882 -2.54) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 7C thru_hole circle (at 4.52882 -3.81) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 8C thru_hole circle (at 3.25882 -3.81) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 9C thru_hole circle (at 4.52882 -5.08) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 10C thru_hole circle (at 3.25882 -5.08) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 11C thru_hole circle (at 4.52882 -6.35) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 12C thru_hole circle (at 3.25882 -6.35) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 13C thru_hole circle (at 4.52882 -7.62) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 14C thru_hole circle (at 3.25882 -7.62) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 15C thru_hole circle (at 4.52882 -8.89) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 16C thru_hole circle (at 3.25882 -8.89) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 17C thru_hole circle (at 4.52882 -10.16) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 18C thru_hole circle (at 3.25882 -10.16) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 19C thru_hole circle (at 4.52882 -11.43) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
  (pad 20C thru_hole circle (at 3.25882 -11.43) (size 1.00584 1.00584) (drill 0.49784) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask))
)
