(module SMD-DIL-6-0.35 (layer F.Cu) (tedit 5AC6B0E3)
  (solder_mask_margin 0.053)
  (attr smd)
  (fp_text reference U301 (at -0.05 -1.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text value SN74AUP1G04DSF (at 0.2 1.65) (layer Cmts.User) hide
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_line (start -0.56134 -0.7) (end 0.56134 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.56134 0.7) (end 0.56134 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -0.8 -0.75) (end -0.83772 -0.7118) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.8 -0.6) (end 0.8 0.05) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start 0.8 -0.6) (end 0.8 -0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start 0.8 -0.65) (end -0.75 -0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.75 -0.65) (end -0.8 -0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.8 -0.65) (end -0.8 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.8 0.65) (end -0.8 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.8 0.65) (end 0.8 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start 0.8 0.05) (end 0.8 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.34 -0.35) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.34 0) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.34 0.35) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.34 0.35) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.34 0) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.34 -0.35) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
)
