(module "YFC-12" (layer F.Cu) (tedit 5D50A1BE)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference "YFC-12" (at -0.4 -0.981) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text value "Val*" (at -0.4 -0.219) (layer Cmts.User) hide
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_line (start -0.6 -0.8) (end 0.6 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 0.6 -0.8) (end 0.6 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 0.6 0.8) (end -0.6 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.6 0.8) (end -0.6 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.6 -0.65) (end -0.45 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_circle (center -0.75 -0.65) (end -0.8 -0.65) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.1 -1.3) (end 1.1 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.1 -1.3) (end 1.1 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.1 1.3) (end -1.1 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.1 1.3) (end -1.1 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad "A1" smd circle (at -0.4 -0.6) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "B1" smd circle (at -0.4 -0.2) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "C1" smd circle (at -0.4 0.2) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "D1" smd circle (at -0.4 0.6) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "A2" smd circle (at 0 -0.6) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "B2" smd circle (at 0 -0.2) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "C2" smd circle (at 0 0.2) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "D2" smd circle (at 0 0.6) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "A3" smd circle (at 0.4 -0.6) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "B3" smd circle (at 0.4 -0.2) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "C3" smd circle (at 0.4 0.2) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "D3" smd circle (at 0.4 0.6) (size 0.23 0.23) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
