(module USB_475900001 (layer F.Cu) (tedit 5AF970E5)
  (fp_text reference P201 (at 0.5 2.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB-AB-47590-0001 (at 0 -1.13) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.5 -3.55) (end -3.5 1.45) (layer F.Fab) (width 0.07))
  (fp_line (start 3.5 -3.55) (end 3.5 1.45) (layer F.Fab) (width 0.07))
  (fp_line (start -3.5 -3.55) (end 3.5 -3.55) (layer F.Fab) (width 0.07))
  (fp_line (start -3.5 1.45) (end 3.5 1.45) (layer F.Fab) (width 0.07))
  (pad 6 smd rect (at -4 -1.05) (size 0.3 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4 1.05) (size 0.3 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 4 1.05) (size 0.3 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 4 -1.05) (size 0.3 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.6 0) (size 0.6 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.6 0) (size 0.6 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 4.175 0) (size 1 2.3) (drill oval 0.6 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -4.175 0) (size 1 2.3) (drill oval 0.6 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0 0) (size 2.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.23 -3.08) (size 1.05 1.25) (drill oval 0.65 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -2.22 -3.08) (size 1.05 1.25) (drill oval 0.65 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.3 -2.68) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.65 -2.68) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -2.68) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.65 -2.68) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.3 -2.68) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/models/475900001.stp
    (offset (xyz -0.9999999849815068 1.49999997747226 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
