(module QFN32_5x5_p0_5mm (layer F.Cu) (tedit 59BCC741)
  (descr "QFN p0_5mmm")
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.625 0.625) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 1.3875) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.625 0.625) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start 2.575 2.575) (end 2.575 2.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.575 2.575) (end 2.325 2.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.575 -2.575) (end 2.575 -2.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.575 -2.575) (end 2.325 -2.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.575 2.575) (end -2.575 2.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.575 2.575) (end -2.325 2.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.575 -2.325) (end -2.325 -2.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.925 -2.925) (end 2.925 -2.925) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.925 2.925) (end 2.925 2.925) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.925 -2.925) (end 2.925 2.925) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.925 -2.925) (end -2.925 2.925) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.575 -2.575) (end 2.575 -2.575) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.575 2.575) (end 2.575 2.575) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.575 -2.575) (end 2.575 2.575) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.575 -2.575) (end -2.575 2.575) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end 2.5 -2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end 2.5 2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.5 2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.5 2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.425 -2.425) (end 2.425 -2.425) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.425 2.425) (end 2.425 2.425) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.425 -2.425) (end 2.425 2.425) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.425 -2.425) (end -2.425 2.425) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center -3.175 -2.25) (end -3.104289 -2.179289) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_circle (center -1.9 -1.9) (end -1.723223 -1.723223) (layer F.Fab) (width 0.075))
  (fp_line (start -2.325 -2.575) (end -2.175 -2.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.575 -2.175) (end -2.575 -2.325) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd oval (at -2.4125 -1.75 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 2 smd oval (at -2.4125 -1.25 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 3 smd oval (at -2.4125 -0.75 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 4 smd oval (at -2.4125 -0.25 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 5 smd oval (at -2.4125 0.25 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 6 smd oval (at -2.4125 0.75 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 7 smd oval (at -2.4125 1.25 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 8 smd oval (at -2.4125 1.75 180) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 9 smd oval (at -1.75 2.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 10 smd oval (at -1.25 2.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 11 smd oval (at -0.75 2.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 12 smd oval (at -0.25 2.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 13 smd oval (at 0.25 2.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 14 smd oval (at 0.75 2.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 15 smd oval (at 1.25 2.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 16 smd oval (at 1.75 2.4125 270) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 17 smd oval (at 2.4125 1.75) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 18 smd oval (at 2.4125 1.25) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 19 smd oval (at 2.4125 0.75) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 20 smd oval (at 2.4125 0.25) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 21 smd oval (at 2.4125 -0.25) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 22 smd oval (at 2.4125 -0.75) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 23 smd oval (at 2.4125 -1.25) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 24 smd oval (at 2.4125 -1.75) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 25 smd oval (at 1.75 -2.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 26 smd oval (at 1.25 -2.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 27 smd oval (at 0.75 -2.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 28 smd oval (at 0.25 -2.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 29 smd oval (at -0.25 -2.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 30 smd oval (at -0.75 -2.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 31 smd oval (at -1.25 -2.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 32 smd oval (at -1.75 -2.4125 90) (size 0.725 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 33 smd rect (at 0 0) (size 3.65 3.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.001) (solder_paste_margin_ratio -0.112701665379))
  (model ${KIPRJMOD}/models/QFN/QFN32_5x5_p0_5mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
