(module "DFN-6-0.65mm-TH" (layer F.Cu) (tedit 5D4C6304)
  (attr smd)
  (fp_text reference "DFN-6-0.65mm-TH" (at 0 -0.381) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text value "Val*" (at 0 0.381) (layer Cmts.User) hide
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_line (start -1.05 -1.05) (end -1.05 1.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.05 -1.05) (end 1.05 1.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -1.53924 0.86106) (end -1.53924 0.61214) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3 -1.45) (end 1.3 -1.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.3 -1.45) (end 1.3 1.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.3 1.45) (end -1.3 1.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.3 1.45) (end -1.3 -1.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad "HOLE" np_thru_hole circle (at 0.39878 0) (size 0.19812 0.19812) (drill 0.19812) (layers *.Mask))
  (pad "HOLE" np_thru_hole circle (at -0.39878 0) (size 0.19812 0.19812) (drill 0.19812) (layers *.Mask))
  (pad "7" smd roundrect (at 0 0) (size 1.5 1) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.05))
  (pad "3" smd roundrect (at 0.65 0.975) (size 0.3 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "2" smd roundrect (at 0 0.975) (size 0.3 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "1" smd roundrect (at -0.65 0.975) (size 0.3 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "4" smd roundrect (at 0.65 -0.975) (size 0.3 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "5" smd roundrect (at 0 -0.975) (size 0.3 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "6" smd roundrect (at -0.65 -0.975) (size 0.3 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
)
