(module "LPCC-24" (layer F.Cu) (tedit 5D4B56D3)
  (descr "PWQFN-24: 4X4MM 0.5 PITCH 24 PADS")
  (tags "PWQFN-24: 4X4MM 0.5 PITCH 24 PADS")
  (solder_mask_margin 0.07)
  (attr smd)
  (fp_text reference ">NAME" (at -0.04788 3.69178 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.4064 0.4064) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_text value ">VALUE" (at -0.25108 3.11266 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.4064 0.4064) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_circle (center 1.25 -2.7) (end 1.346987 -2.7) (layer F.SilkS) (width 0.0635))
  (fp_line (start -2 -1.5) (end -2 -2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -2 -2) (end -1.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -2 1.5) (end -2 2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -2 2) (end -1.5 2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 1.5 2) (end 2 2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 2 2) (end 2 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 2 -1.5) (end 2 -2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 2 -2) (end 1.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -2.45 -2.45) (end 2.45 -2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.45 -2.45) (end 2.45 2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.45 2.45) (end -2.45 2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.45 2.45) (end -2.45 -2.45) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (pad "P" smd rect (at 0 0) (size 2.45 2.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "24" smd roundrect (at 1.9 -1.25) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "23" smd roundrect (at 1.9 -0.75) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "22" smd roundrect (at 1.9 -0.25) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "21" smd roundrect (at 1.9 0.25) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "20" smd roundrect (at 1.9 0.75) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "19" smd roundrect (at 1.9 1.24968) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "18" smd roundrect (at 1.24968 1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
  (pad "17" smd roundrect (at 0.75 1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
  (pad "16" smd roundrect (at 0.25 1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
  (pad "15" smd roundrect (at -0.25 1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
  (pad "14" smd roundrect (at -0.75 1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
  (pad "13" smd roundrect (at -1.24968 1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
  (pad "12" smd roundrect (at -1.9 1.24968) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "11" smd roundrect (at -1.9 0.75) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "10" smd roundrect (at -1.9 0.25) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "9" smd roundrect (at -1.9 -0.25) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "8" smd roundrect (at -1.9 -0.7493) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "7" smd roundrect (at -1.9 -1.25) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "6" smd roundrect (at -1.25 -1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
  (pad "5" smd roundrect (at -0.75 -1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
  (pad "4" smd roundrect (at -0.25 -1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
  (pad "3" smd roundrect (at 0.25 -1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
  (pad "2" smd roundrect (at 0.75 -1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
  (pad "1" smd roundrect (at 1.25 -1.9 90) (size 0.6 0.24) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.208))
)
