(module "SOT-563" (layer F.Cu) (tedit 5D4D4C72)
  (solder_mask_margin 0.053)
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text value "VAL**" (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_circle (center -1.016 1.27) (end -1.016 1.18364) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.8 -0.6) (end 0.8 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.8 0.6) (end -0.8 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.05 -1.25) (end 1.05 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.05 1.25) (end -1.05 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.05 1.25) (end -1.05 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.05 -1.25) (end 1.05 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad "6" smd rect (at -0.5 -0.8) (size 0.35 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at 0 -0.8) (size 0.35 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 0.5 -0.8) (size 0.35 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 0.5 0.8) (size 0.35 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 0 0.8) (size 0.35 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd rect (at -0.5 0.8) (size 0.35 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
