(module LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 59B81CE4)
  (descr "LED 0603 smd package")
  (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LED_0603 (at 0 1.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.45 -0.65) (end 1.45 -0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 0.65) (end -1.45 -0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 0.65) (end -1.45 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -0.65) (end 1.45 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.3 -0.5) (end 0.8 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.3 0.5) (end 0.8 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.15 -0.2) (end 0.15 0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.15 0.2) (end -0.15 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.15 0) (end 0.15 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.2 -0.2) (end -0.2 0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.3 -0.5) (end -1.3 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad K smd rect (at -0.8 0 180) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A smd rect (at 0.8 0 180) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/LEDs.3dshapes/LED_0603.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
