(module "S-PWQFN-N20-0.5" (layer F.Cu) (tedit 5D519EC1)
  (descr "TI RTJ (S-PWQFN-N20)")
  (tags "TI RTJ (S-PWQFN-N20)")
  (solder_mask_margin 0.07)
  (attr smd)
  (fp_text reference ">NAME" (at -0.08448 -3.75382) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.0508)))
  )
  (fp_text value ">VALUE" (at -0.29022 -3.03246) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.4064 0.4064) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_line (start -2.6 -2.6) (end 2.6 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.6 2.6) (end -2.6 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.6 2.6) (end -2.6 2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.6 -2.6) (end 2.6 2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 -2) (end -2 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.25 -2) (end -2 -2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -2 2) (end -2 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.25 2) (end -2 2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 2 2) (end 1.25 2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 2 1.25) (end 2 2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 2 -2) (end 2 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 1.25 -2) (end 2 -2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_circle (center -3 -1) (end -2.9 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (pad "E" smd rect (at 0 0 270) (size 2.7 2.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "20" smd roundrect (at -0.99822 -1.975 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "19" smd roundrect (at -0.49784 -1.975 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "18" smd roundrect (at 0 -1.975 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "17" smd roundrect (at 0.49784 -1.975 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "16" smd roundrect (at 0.99822 -1.975 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "15" smd roundrect (at 1.975 -0.99822) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "14" smd roundrect (at 1.975 -0.49784) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "13" smd roundrect (at 1.975 0) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "12" smd roundrect (at 1.975 0.49784) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "11" smd roundrect (at 1.975 0.99822) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "10" smd roundrect (at 0.99822 1.975 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "9" smd roundrect (at 0.49784 1.975 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "8" smd roundrect (at 0 1.975 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "7" smd roundrect (at -0.49784 1.975 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "6" smd roundrect (at -0.99822 1.975 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "5" smd roundrect (at -1.975 0.99822) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "4" smd roundrect (at -1.975 0.49784) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "3" smd roundrect (at -1.975 0) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "2" smd roundrect (at -1.975 -0.49784) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "1" smd roundrect (at -1.975 -0.99822) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
)
