(module TP-1.5 (layer F.Cu) (tedit 59BCAF77)
  (descr "TEST POINT")
  (tags "TEST POINT")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 1.9 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.254 0.254) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_line (start -1.9 -2.2) (end 1.9 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.9 -0.9) (end 1.9 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.9 -0.9) (end -1.9 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 0) (end -0.9 -0.9) (angle -270) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad P smd circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
)
