(module TMD2671 (layer F.Cu) (tedit 5862B9AA)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TMD2671 (at 0 3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -1.4 -2.2) (end -1.3 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.05 1.865) (end -1.05 -1.865) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.05 1.865) (end 1.05 1.865) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.05 -1.865) (end 1.05 1.865) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.05 -1.865) (end 1.05 -1.865) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -0.7 -1.455) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.7 -1.455) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.7 -0.485) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.7 -0.485) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.7 0.485) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.7 1.455) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.7 0.485) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.7 1.455) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
