(module "BGA-6" (layer F.Cu) (tedit 5D50A2E5)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference "BGA-6" (at -0.25 -0.881) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text value "Val*" (at -0.25 -0.119) (layer Cmts.User) hide
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_line (start -0.3 -0.7) (end -0.45 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.95 1.1) (end -0.95 -1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.95 1.1) (end -0.95 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.95 -1.1) (end 0.95 1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.95 -1.1) (end 0.95 -1.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.45 0.7) (end -0.45 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 0.45 0.7) (end -0.45 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 0.45 -0.7) (end 0.45 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.45 -0.7) (end 0.45 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_circle (center -0.65 -0.5) (end -0.6 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (pad "A1" smd circle (at -0.2 -0.4) (size 0.26416 0.26416) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "B1" smd circle (at -0.2 0) (size 0.26416 0.26416) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "C1" smd circle (at -0.2 0.4) (size 0.26416 0.26416) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "A2" smd circle (at 0.2 -0.4) (size 0.26416 0.26416) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "B2" smd circle (at 0.2 0) (size 0.26416 0.26416) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "C2" smd circle (at 0.2 0.4) (size 0.26416 0.26416) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
