(module PAD-3.5X1.5 (layer F.Cu) (tedit 59BCAC62)
  (solder_mask_margin 0.07)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.1)))
  )
  (pad 1 smd rect (at 0 0 180) (size 3.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask))
)
