(module XO-3225 (layer F.Cu) (tedit 5992E97F)
  (descr "HOSONIC HXO N SERIES")
  (tags "HOSONIC HXO N SERIES")
  (solder_mask_margin 0.07)
  (solder_paste_ratio -0.1)
  (attr smd)
  (fp_text reference X1301 (at 0 2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 27.12MHz (at -0.38354 -0.45212) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.3048 0.3048) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_line (start -1.24968 -0.99822) (end 1.24968 -0.99822) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.24968 -0.99822) (end 1.24968 0.99822) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.24968 0.99822) (end -1.24968 0.99822) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.24968 0.99822) (end -1.24968 -0.99822) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -1.15 0.95) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.175 0.95) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.17456 -0.9489) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.15 -0.9489) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
