(module "S-PWQFN-N16-0.5" (layer F.Cu) (tedit 5D519EAA)
  (descr "S-PWQFN-N16 (TI RTE)")
  (tags "S-PWQFN-N16 (TI RTE)")
  (solder_mask_margin 0.07)
  (attr smd)
  (fp_text reference ">NAME" (at -0.08448 -3.25382) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.0508)))
  )
  (fp_text value ">VALUE" (at -0.29022 -2.53246) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.4064 0.4064) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_line (start -2.15 2.15) (end -2.15 -2.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.15 2.15) (end -2.15 2.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.15 -2.15) (end 2.15 2.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.15 -2.15) (end 2.15 -2.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -1.85 -1.2) (end -1.95 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.1 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.5 1.1) (end -1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end 1.1 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 1.5 1.1) (end 1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 1.1 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.5 -1.1) (end -1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (pad "1" smd roundrect (at -1.475 -0.7493 180) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "2" smd roundrect (at -1.475 -0.24892 180) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "3" smd roundrect (at -1.475 0.24892 180) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "4" smd roundrect (at -1.475 0.7493 180) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "5" smd roundrect (at -0.7493 1.475 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "6" smd roundrect (at -0.24892 1.475 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "7" smd roundrect (at 0.24892 1.475 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "8" smd roundrect (at 0.7493 1.475 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "9" smd roundrect (at 1.475 0.7493 180) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "10" smd roundrect (at 1.475 0.24892 180) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "11" smd roundrect (at 1.475 -0.24892 180) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "12" smd roundrect (at 1.475 -0.7493 180) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "13" smd roundrect (at 0.7493 -1.475 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "14" smd roundrect (at 0.24892 -1.475 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "15" smd roundrect (at -0.24892 -1.475 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "16" smd roundrect (at -0.7493 -1.475 270) (size 0.85 0.28) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (pad "E" smd rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
