(module S-PVSON-N10 (layer F.Cu) (tedit 59CF796D)
  (solder_mask_margin 0.07)
  (solder_paste_ratio -0.15)
  (fp_text reference REF** (at -1.825 2.075 270) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 1.9 2.025 270) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -1.575 -2.075) (end 1.575 -2.075) (layer F.Fab) (width 0.07))
  (fp_line (start 1.575 -2.075) (end 1.575 2.075) (layer F.Fab) (width 0.07))
  (fp_line (start 1.575 2.075) (end -1.575 2.075) (layer F.Fab) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.575 2.075) (end -1.575 -2.075) (layer F.Fab) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.375 -2.3) (end -1.775 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.775 -2.3) (end -1.8 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.8 -2.3) (end -1.8 -1.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.8 2.3) (end 1.8 1.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.375 2.3) (end 1.775 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.375 -2.292044) (end 1.775 -2.292044) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.8 -2.292044) (end 1.8 -1.567044) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.375 2.292044) (end -1.775 2.292044) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.8 2.292044) (end -1.8 1.567044) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -1.525 2.95) (end -1.5 3.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 -2.75) (end -2.25 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start -2.25 2.75) (end 2.25 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start 2.25 2.75) (end 2.25 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start 2.25 -2.75) (end -2.25 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (pad 28 smd rect (at 1.475 -1.2) (size 0.8 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 27 smd rect (at 1.475 -0.45) (size 0.8 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 26 smd rect (at 1.475 0.425) (size 0.8 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 25 smd rect (at 1.475 1.2) (size 0.8 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 24 smd rect (at -1.475 1.2) (size 0.8 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 23 smd rect (at -1.475 0.425) (size 0.8 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 22 smd rect (at -1.5 -0.425) (size 0.8 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at -1.5 -1.2) (size 0.8 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 20 smd rect (at -0.4 0.6) (size 0.8 1.1) (layers F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at 0.4 0.6) (size 0.8 1.1) (layers F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 0.4 -0.6) (size 0.8 1.1) (layers F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at -0.4 -0.6) (size 0.8 1.1) (layers F.Paste))
  (pad EXP smd rect (at 0 0) (size 2.05 2.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad EXP smd rect (at 0 1.2) (size 3.8 0.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad EXP smd rect (at 0 0.435) (size 3.8 0.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad EXP smd rect (at 0 -0.435) (size 3.8 0.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad EXP smd rect (at 0 -1.2) (size 3.8 0.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1 2.2) (size 0.28 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.5 2.2) (size 0.28 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 2.2) (size 0.28 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.5 2.2) (size 0.28 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1 2.2) (size 0.28 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1 -2.2) (size 0.28 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.5 -2.2) (size 0.28 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 -2.2) (size 0.28 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.5 -2.2) (size 0.28 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -1 -2.2) (size 0.28 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd roundrect (at 1 1.975) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.5))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.5 1.975) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.5))
  (pad 3 smd roundrect (at 0 1.975) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.5))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.5 1.975) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.5))
  (pad 1 smd roundrect (at -1 1.975) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.5))
  (pad 6 smd roundrect (at 1 -1.97) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.5))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.5 -1.97) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.5))
  (pad 8 smd roundrect (at 0 -1.97) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.5))
  (pad 9 smd roundrect (at -0.5 -1.97) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.5))
  (pad 10 smd roundrect (at -1 -1.97) (size 0.28 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.5)
    (solder_paste_margin_ratio -0.15))
)
