(module TP-1.25 (layer F.Cu) (tedit 59BCAF3B)
  (descr "TEST POINT")
  (tags "TEST POINT")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.12)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 1.5 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.254 0.254) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_line (start 0.6 -0.6) (end 1.6 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.6 -0.6) (end -1.6 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 0) (end -0.6 -0.6) (angle -270) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.6 -1.9) (end 1.6 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad P smd circle (at 0 0) (size 1.25 1.25) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
)
