(module C_1206 (layer F.Cu) (tedit 59C63045)
  (descr "Capacitor SMD 1206, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
  (tags "capacitor 1206")
  (attr smd)
  (fp_text reference C8 (at -0.5 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_text value 10µ (at 0.5 -0.1 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -1.3 -0.8) (end -1.3 0.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.3 -0.8) (end 1.3 0.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.6 0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.4 0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.4 -0.8) (end 1.4 0.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.5 0.8) (end -1.5 -0.7) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.4 0.8) (end -1.5 0.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.4 -0.8) (end -1.4 0.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.7 -0.8) (end -1.7 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.7 0.8) (end 1.7 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.7 0.8) (end 1.7 0.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.7 -0.8) (end -1.7 0.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.3 -1.15) (end 2.3 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.3 1.15) (end 2.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.3 -1.15) (end -2.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.3 -1.15) (end 2.3 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 -1.025) (end -1 -1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 1.025) (end 1 1.025) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.8 -0.9) (end -1.8 -0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.3 -0.8) (end 1.3 0.8) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.4 -0.8) (end 1.4 0.8) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.4 0.8) (end 1.6 0.8) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.6 0.8) (end 1.6 -0.8) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.8 0.9) (end 1.8 -0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.4 0.8) (end -1.5 0.8) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.8 0.9) (end 1.8 0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.4 -0.8) (end -1.4 0.8) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.3 -0.8) (end -1.3 0.8) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.5 0.9) (end -1.5 -0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.8 -0.9) (end -1.8 0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.6 0.9) (end -1.6 -0.9) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.45 0) (size 1 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.45 0) (size 1 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/models/c_1206_h078.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
