(module SMD-DIL-8-0.35 (layer F.Cu) (tedit 5AC6C085)
  (solder_mask_margin 0.053)
  (attr smd)
  (fp_text reference SMD-DIL-8-0.35 (at 0 -1.70688) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 1.4224) (layer Cmts.User) hide
    (effects (font (size 0.508 0.508) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_line (start -0.56134 -0.8128) (end 0.56134 -0.8128) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.56134 0.8128) (end 0.56134 0.8128) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -0.46228 -1.03886) (end -0.46228 -1.14046) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.8 0.875) (end 0.8 -0.875) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.8 0.875) (end -0.8 -0.875) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.8 -0.875) (end 0.8 -0.875) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.8 0.875) (end 0.8 0.875) (layer F.CrtYd) (width 0.07))
  (pad 8 smd roundrect (at 0.335 -0.525) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.335 -0.175) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.335 0.175) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.335 0.525) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -0.335 0.525) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.335 0.175) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.335 -0.175) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.335 -0.525) (size 0.53 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
)
