--- a/rules/50-udev-default.rules	2018-10-26 15:42:39.000000000 +0200
+++ b/rules/50-udev-default.rules	2019-02-20 19:33:07.196155034 +0100
@@ -22,7 +22,7 @@
 SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="ttysclp[0-9]*", GROUP="tty", MODE="0620"
 SUBSYSTEM=="tty", KERNEL=="3270/tty[0-9]*", GROUP="tty", MODE="0620"
 SUBSYSTEM=="vc", KERNEL=="vcs*|vcsa*", GROUP="tty"
-KERNEL=="tty[A-Z]*[0-9]|ttymxc[0-9]*|pppox[0-9]*|ircomm[0-9]*|noz[0-9]*|rfcomm[0-9]*", GROUP="dialout"
+KERNEL=="tty[A-Z]*[0-9]|ttymxc[0-9]*|pppox[0-9]*|ircomm[0-9]*|noz[0-9]*|rfcomm[0-9]*", GROUP="uucp"

 SUBSYSTEM=="mem", KERNEL=="mem|kmem|port", GROUP="kmem", MODE="0640"

@@ -57,13 +57,13 @@
 SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ENV{ID_USB_INTERFACES}=="*:0701??:*", GROUP="lp"

 SUBSYSTEM=="block", GROUP="disk"
-SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="sr[0-9]*", GROUP="cdrom"
-SUBSYSTEM=="scsi_generic", SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{type}=="4|5", GROUP="cdrom"
-KERNEL=="sch[0-9]*", GROUP="cdrom"
-KERNEL=="pktcdvd[0-9]*", GROUP="cdrom"
-KERNEL=="pktcdvd", GROUP="cdrom"
+SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="sr[0-9]*", GROUP="optical"
+SUBSYSTEM=="scsi_generic", SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{type}=="4|5", GROUP="optical"
+KERNEL=="sch[0-9]*", GROUP="optical"
+KERNEL=="pktcdvd[0-9]*", GROUP="optical"
+KERNEL=="pktcdvd", GROUP="optical"

-SUBSYSTEM=="scsi_generic|scsi_tape", SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{type}=="1|8", GROUP="tape"
+SUBSYSTEM=="scsi_generic|scsi_tape", SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{type}=="1|8", GROUP="storage"
 SUBSYSTEM=="scsi_generic", SUBSYSTEMS=="scsi", ATTRS{type}=="0", GROUP="disk"
 KERNEL=="qft[0-9]*|nqft[0-9]*|zqft[0-9]*|nzqft[0-9]*|rawqft[0-9]*|nrawqft[0-9]*", GROUP="disk"
 KERNEL=="loop-control", GROUP="disk", OPTIONS+="static_node=loop-control"
