flags: (0x20100000) {DEVICELIST|POLICY}
POLICY: watcher=true nmea=false raw=0 scaled=false timing=false, split24=false pps=false, devpath=
DEVICELIST:1 devices:
1: path='/dev/ttyS0' driver='SiRF binary'
