126,1s1                     E       0.1 BOOL      1s1                                                                             
126,1s2                     E       0.2 BOOL      1s2                                                                             
126,1y1                     A       0.0 BOOL      1y1                                                                             
126,1y2                     A       0.1 BOOL      1y2                                                                             
126,2s1                     E       0.3 BOOL      2s1                                                                             
126,2s2                     E       0.4 BOOL      2s2                                                                             
126,2y1                     A       0.2 BOOL      2y1                                                                             
126,2y2                     A       0.3 BOOL      2y2                                                                             
126,3s1                     E       0.5 BOOL      3s1                                                                             
126,3s2                     E       0.6 BOOL      3s2                                                                             
126,3y1                     A       0.4 BOOL      3y1                                                                             
126,3y2                     A       0.5 BOOL      3y2                                                                             
126,A0                      A       1.0 BOOL      Ausgang 0                                                                       
126,A1                      A       1.1 BOOL      Ausgang 1                                                                       
126,A2                      A       1.2 BOOL      Ausgang 2                                                                       
126,A3                      A       1.3 BOOL      Ausgang 3                                                                       
126,A4                      A       1.4 BOOL      Ausgang 4                                                                       
126,A5                      A       1.5 BOOL      Ausgang 5                                                                       
126,A6                      A       1.6 BOOL      Ausgang 6                                                                       
126,A7                      A       1.7 BOOL      Ausgang 7                                                                       
126,b1                      E       1.0 BOOL      b1                                                                              
126,b1_fm                   M       0.0 BOOL                                                                                      
126,b1_imp                  M       0.1 BOOL                                                                                      
126,CYCLE                   OB      1   OB      1                                                                                 
126,BACKGROUND              OB     90   OB     90 Background Cycle                                                                
126,Binäruntersetzer FC     FC      4   FC      4                                                                                 
126,BLKMOV                  SFC    20   SFC    20 Copy Variables                                                                  
126,CTU                     SFB     0   SFB     0 Count Up                                                                        
126,DT_DATE                 FC     66   FC     66 DT to DATE                                                                      
126,G7_STD_3                FC     72   FC     72                                                                                 
126,k1                      A       0.6 BOOL      k1                                                                              
126,li                      E       0.7 BOOL      li                                                                              
126,MRUECK                  M       4.1 BOOL      MRUECK = 1: Merker rueckwaerts                                                  
126,mstart                  M      60.0 BOOL      mstart                                                                          
126,MVOR                    M       4.0 BOOL      MVOR = 1: Merker vorwaerts                                                      
126,OB1DATEN                DB    100   DB    100                                                                                 
126,PROTECT                 SFC   109   SFC   109 Protect CPU Access                                                              
126,reset                   E       2.0 BOOL      reset                                                                           
126,RUECK                   A       4.1 BOOL      RUECK = 1: Rueckwaertsimpuls                                                    
126,s1                      E       0.0 BOOL      s1                                                                              
126,SET_CLK                 SFC     0   SFC     0 Set System Clock                                                                
126,SM1                     M      20.0 BOOL                                                                                      
126,SM10                    M      21.1 BOOL                                                                                      
126,SM11                    M      21.2 BOOL                                                                                      
126,SM12                    M      21.3 BOOL                                                                                      
126,SM13                    M      21.4 BOOL                                                                                      
126,SM14                    M      21.5 BOOL                                                                                      
126,SM2                     M      20.1 BOOL                                                                                      
126,SM3                     M      20.2 BOOL                                                                                      
126,SM4                     M      20.3 BOOL                                                                                      
126,SM5                     M      20.4 BOOL                                                                                      
126,SM6                     M      20.5 BOOL                                                                                      
126,SM7                     M      20.6 BOOL                                                                                      
126,SM8                     M      20.7 BOOL                                                                                      
126,SM9                     M      21.0 BOOL                                                                                      
126,startfm                 M      60.1 BOOL      startfm                                                                         
126,STP                     SFC    46   SFC    46 Change the CPU to STOP                                                          
126,temp_A0                 M       0.5 BOOL                                                                                      
126,temp_A1                 M       0.6 BOOL                                                                                      
126,temp_A2                 M       0.7 BOOL                                                                                      
126,TIME_TCK                SFC    64   SFC    64 Read the System Time                                                            
126,TP                      SFB     3   SFB     3 Generate a Pulse                                                                
126,VAT_1                   VAT     1                                                                                             
126,VOR                     A       4.0 BOOL      VOR = 1: Vorwaertsimpuls                                                        
126,WWW                     SFC    99   SFC    99 Process Web Request                                                             
