126,1B1                     E       7.2 BOOL      1B1 = 1; Unterdruck ist aufgebaut                                               
126,1B2                     E       7.0 BOOL      1B2 = 1; Magazinschieber steht vorne                                            
126,1B3                     E       7.1 BOOL      1B3 = 1; Magazinschieber steht hinten                                           
126,1S1                     E       6.7 BOOL      1S1 = 1; Werkstück im Zwischenlager                                             
126,1S2                     E       7.3 BOOL      1S2 = 1; Rotor (Umsetzer) steht in Stellung "Prüfen"                            
126,1S3                     E       7.4 BOOL      1S3 = 1; Rotor (Umsetzer) steht in Stellung "Magazin"                           
126,1Y1.10                  A       7.4 BOOL      1Y1.10 = 1; Magazinschieber fährt nach hinten                                   
126,1Y1.11                  A       7.5 BOOL      1Y1.11 = 1;Magazinschieber fährt nach vorne                                     
126,1Y2.10                  A       7.6 BOOL      1Y2.10 = 1; Vakuum wird ausgeschaltet                                           
126,1Y2.11                  A       7.7 BOOL      1Y2.11 = 1; Vakuum wird eingeschaltet                                           
126,1Y3.10                  A       8.0 BOOL      1Y3.10 = 1; Rotor (Umsetzer) fährt in Stellung "Magazin"                        
126,1Y3.11                  A       8.1 BOOL      1Y3.11 = 1; Rotor (Umsetzer) fährt in Stellung "Prüfen"                         
126,2B1                     E       6.6 BOOL      2B1 = 1; helles Werkstück vorhanden (opt. Sensor)                               
126,2B2                     E       6.4 BOOL      2B2 = 1; Werkstück vorhanden (kap. Sensor)                                      
126,2B3                     E       6.5 BOOL      2B3 = 1; Eisenwerkstück vorhanden (ind. Sensor)                                 
126,2B4                     E       6.3 BOOL      2B4 = 1; Auswerfer ist vorne                                                    
126,2B5                     E       6.2 BOOL      2B5 = 1; Auswerfer ist hinten                                                   
126,2B6                     E       6.0 BOOL      2B6 = 1; Prüfzylinder steht unten                                               
126,2B7                     E       6.1 BOOL      2B7 = 1; Prüfzylinder steht oben                                                
126,2K1                     A       7.0 BOOL      2K1 = 1; Bandmotor wird eingeschaltet                                           
126,2Y1                     A       7.1 BOOL      2Y1 = 1; Auswerfer vor                                                          
126,2Y2.10                  A       7.2 BOOL      2Y2.10 = 1; Prüfzylinder wird gesenkt                                           
126,2Y2.11                  A       7.3 BOOL      2Y2.11 = 1; Prüfzylinder wird gehoben                                           
126,3B1                     E       8.1 BOOL      3B1 = 1; Werkstück in der Spanvorrichtung vorhanden                             
126,3B2                     E       8.0 BOOL      3B2 = 1; Bohrmaschine unten                                                     
126,3B3                     E       7.7 BOOL      3B3 = 1; Bohrmaschine oben                                                      
126,3B6                     E       7.5 BOOL      3B6 = 1; Werkstückspanner hinten                                                
126,3B7                     E       7.6 BOOL      3B7 = 1; Werkstückspanner vorne                                                 
126,3M3                     A       8.6 BOOL      3M3 = 1; Motor Bohrmaschine                                                     
126,3Y1                     A       8.2 BOOL      3Y1 = 1; Ventil Späne ausblasen                                                 
126,3Y1.10                  A       8.4 BOOL      3Y1.10 = 1; Bohrmaschine hoch                                                   
126,3Y1.11                  A       8.5 BOOL      3Y1.11 = 1; Bohrmaschine runter                                                 
126,3Y2                     A       8.3 BOOL      3Y2 = 1; Werkstückspanner                                                       
126,4B1                     E       9.1 BOOL      4B1 = 1; Sensor Drehmotor rechts                                                
126,4B2                     E       9.0 BOOL      4B2 = 1; Sensor Drehmotor links                                                 
126,4B3                     E       8.7 BOOL      4B3 = 1; Horizontalmotor Handhabungsgerät Referenzpunkt rechts                  
126,4B4                     E       8.3 BOOL      4B4 = 1; Horizontalmotor Handhabungsgerät Referenzpunkt mitte                   
126,4B5                     E       8.6 BOOL      4B5 = 1; Horizontalmotor Handhabungsgerät Referenzpunkt links                   
126,4B6                     E       8.5 BOOL      4B6 = 1; Vertikalmotor Handhabungsgerät Referenzpunkt oben                      
126,4B7                     E       8.4 BOOL      4B7 = 1; Vertikalmotor Handhabungsgerät Referenzpunkt unten                     
126,4B8                     E       8.2 BOOL      4B8 = 1; Sensor Handhabungsgerät                                                
126,4B9                     E       9.2 BOOL      4B9 = 1; Greifer geschlossen                                                    
126,4K1                     A       9.2 BOOL      4K1 = 1; Vertikalmotor Handhabungsgerät hoch                                    
126,4K2                     A       9.3 BOOL      4K2 = 1; Vertikalmotor Handhabungsgerät runter                                  
126,4K3                     A       9.4 BOOL      4K3 = 1; Horizontalmotor Handhabungsgerät zurück                                
126,4K4                     A       9.5 BOOL      4K4 = 1; Horizontalmotor Handhabungsgerät vor                                   
126,4K5                     A       9.6 BOOL      4K5 = 1; Drehung Handhabungsgerät links                                         
126,4K6                     A       9.7 BOOL      4K6 = 1; Drehung Handhabungsgerät rechts                                        
126,4Y1                     A       9.0 BOOL      4Y1 = 1; Greifer auf                                                            
126,4Y2                     A       9.1 BOOL      4Y2 = 1; Greifer zu                                                             
126,Aktornummer_Hand        EW      2   WORD      Handbetrieb: Vorwahl der Aktornummer                                            
126,AktorRück_Hand          E       1.0 BOOL      AktorRück_Hand=1: gewählten Aktor rückfahren im Handbetrieb                     
126,AktorVor_Hand           E       1.1 BOOL      AktorVor_Hand=1: Gewählten Aktor vorfahren im Handbetrieb                       
126,ALARM_S                 SFC    18   SFC    18 Generate Permanently Acknowledged Block-Related Messages                        
126,ALARM_SQ                SFC    17   SFC    17 Generate Block-Related Messages with Acknowledgment                             
126,Ausgabe_SchReg_Fuellst  AW      2   WORD      Ausgabe des Schieberegister Füllstandes auf erster BCD-Anzeige                  
126,Ausgabe_Teiledicke      AW      4   WORD      Ausgabe der Dicke des Teils im Greifer auf zweiter BCD-Anzeige                  
126,Ausgaenge_Schrittkette_1FB     16   FB     16                                                                                 
126,Ausgänge_Schrittkette_2 FB     26   FB     26                                                                                 
126,Ausgänge_Schrittkette_3 FB     46   FB     46                                                                                 
126,Automatikbetrieb        E       0.2 BOOL      Auto=1; Automatikbetrieb                                                        
126,BCD_zu_DINT_Wandler     FC    101   FC    101                                                                                 
126,BCD_zu_INT_Wandler      FC    100   FC    100                                                                                 
126,Betriebsarten           FB     24   FB     24                                                                                 
126,COMPLETE RESTART        OB    100   OB    100 Complete Restart                                                                
126,DB_Ausgänge_SK1         DB     16   FB     16                                                                                 
126,DB_Ausgänge_SK2         DB     26   FB     26                                                                                 
126,DB_Ausgänge_SK3         DB     46   FB     46                                                                                 
126,DB_Betriebsarten        DB     24   FB     24                                                                                 
126,DB_Schiebereg_Band      DB     99   FB      1                                                                                 
126,DB_Schrittkette_1       DB     15   FB     25                                                                                 
126,DB_Schrittkette_2       DB     25   FB     35                                                                                 
126,DB_Schrittkette_3       DB     45   FB     45                                                                                 
126,DB_Transitionen_SK1     DB     13   FB     13                                                                                 
126,DB_Transitionen_SK2     DB     23   FB     23                                                                                 
126,DB_Transitionen_SK3     DB     43   FB     43                                                                                 
126,Dicke_Analogwert        PEW   256   WORD      Peripherie Eingansbereich des Dickensensors                                     
126,EIN                     E       0.0 BOOL      EIN = 1; Anlage einschalten                                                     
126,Eingaenge_Schrittkette_1FB     13   FB     13                                                                                 
126,Eingänge Schrittkette_3 FB     43   FB     43                                                                                 
126,Eingänge_Schrittkette_2 FB     23   FB     23                                                                                 
126,Erster_Zyklus           M       0.0 BOOL      Erster Zyklus = 1; erster Zyklus aktiv                                          
126,Grundstellung           E       0.3 BOOL      Grundstellung = 1;                                                              
126,H_Alarm                 A       1.1 BOOL      Alarm                                                                           
126,H_Automatikbetrieb      A       0.2 BOOL      H_Automatikbetrieb=1;                                                           
126,H_Eisenteil             A       0.5 BOOL      H_Eisenteil =1, Eisenteil vorhanden                                             
126,H_Grund                 A       0.3 BOOL      H_Grund = 1; Lampe Anlage in Grundstellung                                      
126,H_Handbetrieb           A       0.1 BOOL      Handbetrieb=1; Handbetrieb aktiv                                                
126,H_Mag_Leer              A       0.4 BOOL      H_Mag_Leer = 1; Lampe Magazin leer                                              
126,H_RotesKunst            A       0.6 BOOL      H_RotesKunst =1, Rotes Kunststoffteil vorhanden                                 
126,H_SchwarzesKunst        A       1.0 BOOL      H_SchwarzesKunst =1, Schwarzes Kunststoffteil vorhanden                         
126,H_Steuerung_Ein         A       0.0 BOOL      Steuerung_ein = 1; Steuerung an                                                 
126,Handbetrieb             E       0.1 BOOL      Hand=1; Handbetrieb                                                             
126,Hupe                    A       0.7 BOOL      Hupe                                                                            
126,NOT_AUS                 E       0.7 BOOL      NOT_AUS = 0; Anlage AUS (öffner)                                                
126,OB1_Daten               DB      1   DB      1                                                                                 
126,Programmzyklus          OB      1   OB      1                                                                                 
126,Quit                    E       0.5 BOOL      Quit = 1; Quittiertaster Störungen                                              
126,RACK_FLT                OB     86   OB     86 Loss of Rack Fault                                                              
126,RD_REC                  SFC    59   SFC    59 Read a Data Record                                                              
126,Schieberegister         FB      1   FB      1                                                                                 
126,Schrittkette 1 (Magazin)FB     25   FB     25                                                                                 
126,Schrittkette 2 (Prüfen) FB     35   FB     35                                                                                 
126,Schrittkette 3 (Greifer)FB     45   FB     45                                                                                 
126,Start                   E       0.4 BOOL      Start = 1; Ablaufkette starten                                                  
126,STP                     SFC    46   SFC    46 Change the CPU to STOP                                                          
126,T_ Transport            T      12   TIMER     Transportband Stop                                                              
126,T_Alarm_Umsetzer        T      20   TIMER     Laufzeitüberwachung Umsetzer                                                    
126,T_Aushub_Handhabung     T      30   TIMER     T_Aushub_handhabung Schrittkette 3                                              
126,T_Bandzeit              T      14   TIMER     Bandvorschub an                                                                 
126,T_Pruefen               T      11   TIMER     Pruefen Materialstaerke                                                         
126,T_zw_1B1_1S1            T      13   TIMER     Zeituntershied zw. 1B1_ und 1S1                                                 
126,T_ZylinderUeberw        T      10   TIMER     Prüfposition Zylinderueberwachung 2Y1                                           
126,TIME_TCK                SFC    64   SFC    64 Read the System Time                                                            
126,VAT_1                   VAT     1                                                                                             
126,WR_REC                  SFC    58   SFC    58 Write Data Record                                                               
126,WR_USMSG                SFC    52   SFC    52 Write a User-Defined Diagnostic Event to the Diagnostic Buffer                  
126,Zyklus                  E       0.6 BOOL      Zyklus = 1;                                                                     
