	__STWRST
	L		DW#16#0000F000
	INVI
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#00000FFF


	__STWRST
	L		DW#16#FFFFF000
	INVI
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#FFFF0FFF


	__STWRST
	L		DW#16#0000F000
	INVD
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#FFFF0FFF


	__STWRST
	L		DW#16#FFFFF000
	INVD
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#00000FFF


	__STWRST
	L		DW#16#0000F000
	NEGI
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#00001000
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		DW#16#FFFFF000
	NEGI
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#FFFF1000
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		-32768
	NEGI
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#00008000
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	1
	__ASSERT==	__STW OS,	1


	__STWRST
	L		DW#16#0000F000
	NEGD
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#FFFF1000
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		DW#16#FFFFF000
	NEGD
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#00001000
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		L#-2147483648
	NEGD
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#80000000
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	1
	__ASSERT==	__STW OS,	1


	CALL SFC 46 // STOP CPU
