;
; pyprofibus - Dummy GSD file
;

#Profibus_DP

GSD_Revision=1
Slave_Family=3@Digital@24V
Vendor_Name="PYPROFIBUS"
Model_Name="PYPROFIBUS DUMMY"
OrderNumber="42-42-42"
Revision="42"
Hardware_Release="42"
Software_Release="42"
Ident_Number=0x4224
Protocol_Ident=0
Station_Type=0
Fail_Safe=1
DPV1_Slave=1


PrmText=1
Text(0)="disabled"
Text(1)="enabled"
EndPrmText

ExtUserPrmData=1 "dummy feature 1"
Bit(2) 0 0-1
Prm_Text_Ref=1
EndExtUserPrmData

ExtUserPrmData=2 "dummy feature 2"
Bit(3) 0 0-1
Prm_Text_Ref=1
EndExtUserPrmData


Auto_Baud_supp=1
9.6_supp=1
19.2_supp=1
45.45_supp=1
93.75_supp=1
187.5_supp=1
500_supp=1
1.5M_supp=1
3M_supp=1
6M_supp=1
12M_supp=1
MaxTsdr_9.6=60
MaxTsdr_19.2=60
MaxTsdr_45.45=250
MaxTsdr_93.75=60
MaxTsdr_187.5=60
MaxTsdr_500=100
MaxTsdr_1.5M=150
MaxTsdr_3M=250
MaxTsdr_6M=450
MaxTsdr_12M=800

Min_Slave_Intervall=10

Max_Diag_Data_Len=128

User_Prm_Data_Len=4
User_Prm_Data = 0x00,0x00,0x00,0x42
Max_User_Prm_Data_Len=16
Ext_User_Prm_Data_Const(0)=0x00,0x00,0x00,0x42
Ext_User_Prm_Data_Ref(3)=1
Ext_User_Prm_Data_Ref(3)=2


Modular_Station=1
Modul_Offset=1
Max_Module=32
FixPresetModules=1
Max_Input_Len=249
Max_Output_Len=249
Max_Data_Len=498

Module="fixed module" 0x00
Preset=1
EndModule

Module="dummy input module" 0x10
EndModule

Module="dummy output module" 0x20
EndModule
