	__STWRST
	L		-32768
	L		-1
	+I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	32767
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	1
	__ASSERT==	__STW OS,	1


	__STWRST
	L		-32768
	L		1
	-I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	32767
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	1
	__ASSERT==	__STW OS,	1


	__STWRST
	L		-10000
	L		4
	*I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	L#-40000
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	1
	__ASSERT==	__STW OS,	1


	__STWRST
	L		-32767
	L		-1
	+I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	-32768
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		-32767
	L		1
	-I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	-32768
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		-10000
	L		2
	*I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	L#-20000
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		-10000
	L		2
	/I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	-5000
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		-32767
	L		32767
	+I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		-32767
	L		-32767
	-I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		-10000
	L		0
	*I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		32766
	L		1
	+I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	32767
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		32766
	L		-1
	-I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	32767
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		10000
	L		2
	*I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	20000
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		10000
	L		2
	/I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	5000
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		32767
	L		1
	+I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	-32768
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	1
	__ASSERT==	__STW OS,	1


	__STWRST
	L		32767
	L		-1
	-I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	-32768
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	1
	__ASSERT==	__STW OS,	1


	__STWRST
	L		10000
	L		4
	*I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	L#40000
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	1
	__ASSERT==	__STW OS,	1


	__STWRST
	L		L#32768
	L		1
	/I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#00008000
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		18
	L		4
	/I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#00020004
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		L#32768
	L		L#32768
	+I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	1
	__ASSERT==	__STW OS,	1


	__STWRST
	L		1
	L		0
	/I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	1
	__ASSERT==	__STW OS,	1


	__STWRST
	L		1000
	L		500
	/I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	2
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		1010
	L		500
	/I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#000A0002
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		1010
	L		-500
	/I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#000AFFFE
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		-1010
	L		500
	/I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#FFF6FFFE
	__ASSERT==	__STW A0,	1
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		-1010
	L		-500
	/I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#FFF60002
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	1
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	CALL SFC 46 // STOP CPU
