	__STWRST
	L		10
	+		20
	__ASSERT==	__ACCU 1,	30
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		W#16#FFFF
	+		20
	__ASSERT==	__ACCU 1,	19
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		W#16#FFFF
	+		L#20
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#00010013
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		10
	+		-1
	__ASSERT==	__ACCU 1,	9
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		10
	+		L#-1
	__ASSERT==	__ACCU 1,	9
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		10
	+		-20
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#0000FFF6
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	__STWRST
	L		10
	+		L#-20
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#FFFFFFF6
	__ASSERT==	__STW A0,	0
	__ASSERT==	__STW A1,	0
	__ASSERT==	__STW OV,	0
	__ASSERT==	__STW OS,	0


	CALL SFC 46 // STOP CPU
