<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!-- Awlsim project file generated by awlsim-0.66.0-pre -->
<awlsim_project date_create="2015-02-01 16:51:34.626142"
                date_modify="2018-07-08 18:00:10.844447"
                format_version="1">
	<!-- CPU core configuration -->
	<cpu>
		<!-- CPU core feature specification -->
		<specs call_stack_size="256"
		       nr_accus="2"
		       nr_counters="256"
		       nr_flags="2048"
		       nr_inputs="128"
		       nr_localbytes="1024"
		       nr_outputs="128"
		       nr_timers="256"
		       parenthesis_stack_size="7" />

		<!-- CPU core configuration -->
		<config clock_memory_byte="-1"
		        cycle_time_limit_us="1000000"
		        ext_insns_enable="0"
		        mnemonics="0"
		        ob_startinfo_enable="0"
		        run_time_limit_us="-1" />
	</cpu>

	<!-- AWL/STL language configuration -->
	<language_awl>
		<!-- AWL/STL source code -->
		<source enabled="1"
		        name="OB1"
		        type="0"><![CDATA[
ORGANIZATION_BLOCK OB 1
	VAR_TEMP
		OB1_EV_CLASS   : BYTE;          // Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
		OB1_SCAN_1     : BYTE;          // 1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
		OB1_PRIORITY   : BYTE;          // Priority of OB execution
		OB1_OB_NUMBR   : BYTE;          // 1 (Organization block 1, OB 1)
		OB1_RESERVED_1 : BYTE;
		OB1_RESERVED_2 : BYTE;
		OB1_PREV_CYCLE : INT;           // Cycle time of previous OB 1 scan (milliseconds)
		OB1_MIN_CYCLE  : INT;           // Minimum cycle time of OB 1 (milliseconds)
		OB1_MAX_CYCLE  : INT;           // Maximum cycle time of OB 1 (milliseconds)
		OB1_DATE_TIME  : DATE_AND_TIME; // Date and time OB 1 started
	END_VAR
BEGIN
	CALL	"pufferspeicher_aufruf"
END_ORGANIZATION_BLOCK

]]></source>

		<!-- AWL/STL source code -->
		<source enabled="1"
		        name="Pufferspeicher"
		        type="0"><![CDATA[
FUNCTION "pufferspeicher" : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1


VAR_INPUT
  zaehler : COUNTER ;	
  anlage_ein : BOOL ;	
  ruecksetzen : BOOL ;	
  lichtschranke_1 : BOOL ;	
  lichtschranke_2 : BOOL ;	
  oberer_grenzwert : INT ;	
  unterer_grenzwert : INT ;	
END_VAR
VAR_OUTPUT
  bandmotor : BOOL ;	
  meldelampe : BOOL ;	
  fuellstand : INT ;	
END_VAR
VAR_TEMP
  anzahl : WORD ;	
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =

      U     #lichtschranke_1; 
      U     #anlage_ein; 
      ZV    #zaehler; 
      U     #lichtschranke_2; 
      U     #anlage_ein; 
      ZR    #zaehler; 
      U     #ruecksetzen; 
      U     #anlage_ein; 
      L     C#0; 
      S     #zaehler; 
      NOP   0; 
      L     #zaehler; 
      T     #anzahl; 
      NOP   0; 
      NOP   0; 
NETWORK
TITLE =

      U     #anlage_ein; 
      U(    ; 
      L     #anzahl; 
      L     #oberer_grenzwert; 
      <I    ; 
      )     ; 
      =     #bandmotor; 
NETWORK
TITLE =

      U     #anlage_ein; 
      U(    ; 
      L     #anzahl; 
      L     #unterer_grenzwert; 
      <I    ; 
      )     ; 
      =     #meldelampe; 
NETWORK
TITLE =

      L     #anzahl; 
      T     #fuellstand; 
END_FUNCTION

FUNCTION "pufferspeicher_aufruf" : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1

BEGIN
NETWORK
TITLE =

      U     E      0.0; 
      =     L      0.0; 
      BLD   103; 
      U     E      0.1; 
      =     L      0.1; 
      BLD   103; 
      U     E      1.1; 
      =     L      0.2; 
      BLD   103; 
      U     E      1.2; 
      =     L      0.3; 
      BLD   103; 
      CALL "pufferspeicher" (
           zaehler                  := Z      1,
           anlage_ein               := L      0.0,
           ruecksetzen              := L      0.1,
           lichtschranke_1          := L      0.2,
           lichtschranke_2          := L      0.3,
           oberer_grenzwert         := 40,
           unterer_grenzwert        := 15,
           bandmotor                := A      4.1,
           meldelampe               := A      5.1,
           fuellstand               := AW     6);
      NOP   0; 
NETWORK
TITLE =

      U     E      0.0; 
      =     L      0.0; 
      BLD   103; 
      U     E      0.1; 
      =     L      0.1; 
      BLD   103; 
      U     E      2.1; 
      =     L      0.2; 
      BLD   103; 
      U     E      2.2; 
      =     L      0.3; 
      BLD   103; 
      CALL "pufferspeicher" (
           zaehler                  := Z      2,
           anlage_ein               := L      0.0,
           ruecksetzen              := L      0.1,
           lichtschranke_1          := L      0.2,
           lichtschranke_2          := L      0.3,
           oberer_grenzwert         := 30,
           unterer_grenzwert        := 10,
           bandmotor                := A      4.2,
           meldelampe               := A      5.2,
           fuellstand               := AW     8);
      NOP   0; 
END_FUNCTION


]]></source>
	</language_awl>

	<!-- Symbol table configuration -->
	<symbols>
		<!-- symbol table source code -->
		<source enabled="1"
		        name="Symbol table"
		        type="3"><![CDATA[
126,array_db                DB 60       DB 60                                                                                     
126,array_uebung            FC 60       FC 60                                                                                     
126,BLKMOV                  SFC 20      SFC 20    Copy Variables                                                                  
126,CREAT_DB                SFC 22      SFC 22    Create Data Block                                                               
126,CTD                     SFB 1       SFB 1     Count Down                                                                      
126,CTU                     SFB 0       SFB 0     Count Up                                                                        
126,date_and_time_db        DB 20       DB 20                                                                                     
126,date_and_time_uebung    FC 8        FC 8                                                                                      
126,db_dynamisch            FC 20       FC 20                                                                                     
126,db_zugriff              FC 7        FC 7                                                                                      
126,dbtest_fb               FB 40       FB 40                                                                                     
126,dbtest_fc               FC 10       FC 10                                                                                     
126,DEL_DB                  SFC 23      SFC 23    Delete Data Block                                                               
126,DELETE                  FC 104      FC 104    Delete String                                                                   
126,DT_DAY                  FC 107      FC 107    DT to DAY                                                                       
126,flankenerkennung        FB 20       FB 20                                                                                     
126,impulszaehler           FB 30       FB 30                                                                                     
126,impulszaehler_aufruf    FB 31       FB 31                                                                                     
126,laufbandsteuerung       FC 3        FC 3                                                                                      
126,laufbandsteuerung_aufrufFC 4        FC 4                                                                                      
126,Motor                   UDT 99      UDT 99                                                                                    
126,multiinst_aufruf        FB 100      FB 100                                                                                    
126,pufferspeicher          FC 5        FC 5                                                                                      
126,pufferspeicher_aufruf   FC 6        FC 6                                                                                      
126,READ_CLK                SFC 1       SFC 1     Read System Clock                                                               
126,Rollfeld_Motor_aufruf   FC 53       FC 53                                                                                     
126,Rollfeld_Motor_FC       FC 52       FC 52                                                                                     
126,Rollfeld_Motoren        DB 51       DB 51                                                                                     
126,SB_DT_DT                FC 34       FC 34     Subtract DT - DT                                                                
126,stoeranzeige_fb         FB 1        FB 1                                                                                      
126,stoeranzeige_fc         FC 1        FC 1                                                                                      
126,string_db               DB 50       DB 50                                                                                     
126,string_uebung           FC 50       FC 50                                                                                     
126,taktgenerator           FB 15       FB 15                                                                                     
126,taktgenerator_aufruf    FB 16       FB 16                                                                                     
126,tauchbad                FB 10       FB 10                                                                                     
126,tauchbad_aufruf         FB 11       FB 11                                                                                     
126,TEST_DB                 SFC 24      SFC 24    Test Data Block                                                                 
126,TON                     SFB 4       SFB 4     Generate an On Delay                                                            
126,TP                      SFB 3       SFB 3     Generate a Pulse                                                                
126,zaehler_fc              FC 2        FC 2                                                                                      

]]></source>
	</symbols>

	<!-- Core server link configuration -->
	<core_link>
		<!-- Locally spawned core server -->
		<spawn_local enable="1"
		             interpreters="$DEFAULT"
		             port_range_begin="4183"
		             port_range_end="8278" />

		<!-- Remote server connection -->
		<connect host="localhost"
		         port="4151"
		         timeout_ms="3000" />

		<!-- Transport tunnel -->
		<tunnel local_port="-1"
		        type="0">
			<ssh executable="ssh"
			     port="22"
			     user="pi" />
		</tunnel>
	</core_link>

	<!-- Graphical user interface configuration -->
	<gui>
		<editor autoindent="1"
		        paste_autoindent="1"
		        validation="1" />
	</gui>
</awlsim_project>
