	// Switch to 4-accu mode
	__FEATURE	0,	4


	// Test: ENT/LEAVE
	__STWRST
	L		1337
	L		31337
	ENT
	L		1
	ENT
	L		2
	__ASSERT==	__ACCU 1,	2
	__ASSERT==	__ACCU 2,	1
	__ASSERT==	__ACCU 3,	31337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337
	LEAVE
	__ASSERT==	__ACCU 1,	2
	__ASSERT==	__ACCU 2,	31337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337
	LEAVE
	__ASSERT==	__ACCU 1,	2
	__ASSERT==	__ACCU 2,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337
	LEAVE
	__ASSERT==	__ACCU 1,	2
	__ASSERT==	__ACCU 2,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337


	// Test: 4-accu +I
	__STWRST
	L		1337
	L		31337
	ENT
	L		1
	ENT
	L		2
	+I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	3
	__ASSERT==	__ACCU 2,	31337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337


	// Test: 4-accu -I
	__STWRST
	L		1337
	L		31337
	ENT
	L		1
	ENT
	L		2
	-I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	-1
	__ASSERT==	__ACCU 2,	31337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337


	// Test: 4-accu *I
	__STWRST
	L		1337
	L		31337
	ENT
	L		1
	ENT
	L		2
	*I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	2
	__ASSERT==	__ACCU 2,	31337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337


	// Test: 4-accu /I
	__STWRST
	L		1337
	L		31337
	ENT
	L		1
	ENT
	L		2
	/I
	__ASSERT==	__ACCU 1,	DW#16#00010000
	__ASSERT==	__ACCU 2,	31337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337


	// Test: 4-accu +D
	__STWRST
	L		1337
	L		31337
	ENT
	L		1
	ENT
	L		2
	+D
	__ASSERT==	__ACCU 1,	3
	__ASSERT==	__ACCU 2,	31337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337


	// Test: 4-accu -D
	__STWRST
	L		1337
	L		31337
	ENT
	L		1
	ENT
	L		2
	-D
	__ASSERT==	__ACCU 1,	L#-1
	__ASSERT==	__ACCU 2,	31337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337


	// Test: 4-accu *D
	__STWRST
	L		1337
	L		31337
	ENT
	L		1
	ENT
	L		2
	*D
	__ASSERT==	__ACCU 1,	2
	__ASSERT==	__ACCU 2,	31337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337


	// Test: 4-accu /D
	__STWRST
	L		1337
	L		31337
	ENT
	L		1
	ENT
	L		2
	/D
	__ASSERT==	__ACCU 1,	0
	__ASSERT==	__ACCU 2,	31337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337


	// Test: 4-accu MOD
	__STWRST
	L		1337
	L		31337
	ENT
	L		1
	ENT
	L		2
	MOD
	__ASSERT==	__ACCU 1,	1
	__ASSERT==	__ACCU 2,	31337
	__ASSERT==	__ACCU 3,	1337
	__ASSERT==	__ACCU 4,	1337


	CALL SFC 46 // STOP CPU
