	__STWRST
	MCRA
	SET
	MCR(
	SET
	MCR(
	SET
	=		A 0.0
	)MCR
	)MCR
	MCRD
	__ASSERT==	A 0.0,		1


	__STWRST
	MCRA
	CLR
	MCR(
	SET
	MCR(
	SET
	=		A 0.0
	)MCR
	)MCR
	MCRD
	__ASSERT==	A 0.0,		0


	__STWRST
	MCRD
	CLR
	MCR(
	SET
	=		A 0.0
	)MCR
	__ASSERT==	A 0.0,		1


	__STWRST
	SET
	=		A 0.0
	__ASSERT==	A 0.0,		1
	MCRA
	CLR
	MCR(
	SET
	R		A 0.0
	)MCR
	MCRD
	__ASSERT==	A 0.0,		1


	__STWRST
	CLR
	=		A 0.0
	__ASSERT==	A 0.0,		0
	MCRA
	CLR
	MCR(
	SET
	S		A 0.0
	)MCR
	MCRD
	__ASSERT==	A 0.0,		0


	__STWRST
	L		1
	MCRA
	CLR
	MCR(
	T		MD 0
	)MCR
	MCRD
	__ASSERT==	MD 0,		0


	CALL SFC 46 // STOP CPU
