diff -Nurp fglrx.orig/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.c fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.c
--- fglrx.orig/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.c	2014-09-09 17:10:17.000000000 +0300
+++ fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.c	2014-09-23 23:18:51.342432159 +0300
@@ -1093,6 +1093,9 @@ static int fglrx_pci_suspend(struct pci_
     // directly here to allow suspend/resume without X server start. 
         firegl_pci_save_state((KCL_PCI_DevHandle)pdev, privdev);
         pci_disable_device(pdev);
+#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3, 17, 0)
+        pci_ignore_hotplug(pdev);
+#endif
         PMSG_EVENT(pdev->dev.power.power_state) = state;
     }
     else
diff -Nurp fglrx.orig/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.c fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.c
--- fglrx.orig/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.c	2014-09-09 17:10:17.000000000 +0300
+++ fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.c	2014-09-23 23:45:27.016475868 +0300
@@ -840,10 +840,12 @@ static acpi_status KCL_ACPI_Slot_No_Hotp
    if(tdev != NULL)
    {
       device = (acpi_device_adr(tdev) >> 16) & 0xffff;
+#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3, 17, 0)
       if(PCI_SLOT(pdev->devfn) == device)
       {
          tdev->flags.no_hotplug = true;
       }
+#endif
    }
 #endif
    return 0;
diff -Nurp fglrx.orig/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.c fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.c
--- fglrx.orig/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.c	2014-09-09 17:10:17.000000000 +0300
+++ fglrx/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.c	2014-09-23 23:23:32.085208398 +0300
@@ -306,6 +306,9 @@ void ATI_API_CALL KCL_PCI_DisableDevice(
 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,20)
     pci_disable_device((struct pci_dev*)dev);
 #endif
+#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3, 17, 0)
+    pci_ignore_hotplug((struct pci_dev*)dev);
+#endif
 }
 
 #if defined(__x86_64__)
