	CLR
	=		M 0.0
	__STWRST
	__ASSERT==	M 0.0,		0
	CLR
	FP		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	0
	__ASSERT==	M 0.0,		0
	CLR
	FP		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	0
	__ASSERT==	M 0.0,		0
	SET
	FP		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	1
	__ASSERT==	M 0.0,		1
	SET
	FP		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	0
	__ASSERT==	M 0.0,		1
	CLR
	FP		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	0
	__ASSERT==	M 0.0,		0
	SET
	FP		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	1
	__ASSERT==	M 0.0,		1
	SET
	FP		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	0
	__ASSERT==	M 0.0,		1


	CLR
	=		M 0.0
	__STWRST
	__ASSERT==	M 0.0,		0
	SET
	FN		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	0
	__ASSERT==	M 0.0,		1
	SET
	FN		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	0
	__ASSERT==	M 0.0,		1
	CLR
	FN		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	1
	__ASSERT==	M 0.0,		0
	CLR
	FN		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	0
	__ASSERT==	M 0.0,		0
	SET
	FN		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	0
	__ASSERT==	M 0.0,		1
	CLR
	FN		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	1
	__ASSERT==	M 0.0,		0
	CLR
	FN		M 0.0
	__ASSERT==	__STW VKE,	0
	__ASSERT==	M 0.0,		0


	CALL SFC 46 // STOP CPU
