(module USB3_A_XKB_U231-091N-3BLRC10-5 (layer F.Cu) (tedit 608BD9FA)
  (descr "USB 3.0, type A, right angle")
  (tags "USB 3.0 type A right angle")
  (fp_text reference REF** (at 3.5 -3.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB3_A_XKB_U231-091N-3BLRC10-5 (at 3.5 9.95) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.4 -2.5) (end 10.4 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 10.4 8.7) (end -3.4 8.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.46 8.7) (end 10.46 8.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.46 6.2) (end 10.46 8.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.46 6.2) (end -3.46 8.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.46 4.5) (end -3.46 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.46 4.5) (end 10.46 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.46 -2.56) (end 10.46 -2.56) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 -3) (end 11 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 11 -3) (end 11 9.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 11 9.25) (end -4 9.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4 9.25) (end -4 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 10.4 -2.5) (end 10.4 8.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.4 8.7) (end -3.4 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 10.46 -2.56) (end 10.46 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.46 -2.56) (end -3.46 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 3.5 5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 10 thru_hole oval (at -2.9 5.35) (size 1.3 1.9) (drill oval 0.7 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 9.9 5.35) (size 1.3 1.9) (drill oval 0.7 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at -2.9 -0.75) (size 1.3 2.7) (drill oval 0.7 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 9.9 -0.75) (size 1.3 2.7) (drill oval 0.7 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -0.5 -1.5) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.5 -1.5) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.5 -1.5) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.5 -1.5) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.5 -1.5) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.5 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_USB.3dshapes/USB3_A_Molex_48393-001.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
