[define]
DEVICE="BDCOM OLT GP3600-8"
PON_ONU_PORT_MAX=128

[signal]
SIGNALMODE="HAL"
COLLECTORNAME="PONBdcomGP"

SIGINDEX=".1.3.6.1.4.1.3320.10.3.4.1.2"
MACINDEX=".1.3.6.1.4.1.3320.10.3.3.1.2"
SIGVALUE="INTEGER:"
MACVALUE="STRING:"
OFFSET="10"
OFFSETMODE="div"
DOWNVALUE="2147483648"

[misc]
ONUINDEX=".1.3.6.1.4.1.3320.10.3.3.1.2"
ONUVALUE="STRING:"
FDBINDEX=".1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1"
FDBVALUE="Hex-STRING:"
DISTINDEX=".1.3.6.1.4.1.3320.10.3.1.1.33"
DISTVALUE="INTEGER:"
INTERFACEINDEX=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.2"
INTERFACEVALUE="STRING:"
RTTINDEX=".1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.8"
ONU_RENDER_MODE="serial"
;Case of the serial number characters:
;   0 - no case convert
;   1 - lowercase
;   2 - uppercase
SERIAL_CASE_MODE="1"
UNIOPERSTATUS="1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8"
UNIOPERSTATUSVALUE="INTEGER:"

[system]
CPULOAD=".1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2"
UPTIME=".1.3.6.1.2.1.1.3.0"
TEMPERATURE="1.3.6.1.4.1.3320.9.181.1.1.7"
