[define]
DEVICE="Eltex LTP"

[signal]
SIGNALMODE="HAL"
COLLECTORNAME="PonZte"
COLLECTORMETHOD="pollGpon"
COLLECTORTYPE="GPON"

SIGINDEX=".1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.11."
SNINDEX=".1.3.6.1.4.1.35265.1.22.3.1.1.2"
SIGVALUE="INTEGER:"
SNVALUE="Hex-STRING:"
OFFSET="10"
OFFSETMODE="div"
DOWNVALUE="-80000"
SNMODE="STRING"

[misc]
ONU_RENDER_MODE="serial"

