# Tanım: Birkaç akıllı kart okuyucusu için sürücüleri uygular
# URL: https://github.com/OpenSC/openct/
# Paketçi: milisarge
# Gerekler: doxygen pcsc-lite libusb-compat 
# Grup: sürücü

isim=openct
surum=0.6.20
devir=1
kaynak=(https://github.com/OpenSC/openct/archive/openct-$surum.tar.gz
		udev-sleep.patch)

derle() {
    cd $isim-$isim-$surum
    patch -p1 -i "${SRC}/udev-sleep.patch"
	./bootstrap
    ./configure --prefix=/usr \
    --sbindir=/usr/bin \
    --sysconfdir=/etc \
    --localstatedir=/var \
    --with-udev=/usr/lib/udev \
    --enable-usb \
    --enable-pcsc \
    --disable-static

    make
    install -d "$PKG"/etc
    make DESTDIR="$PKG" install
    install -D etc/openct.udev "$PKG"/usr/lib/udev/rules.d/95-openct.rules
}
