# architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y
BR2_ARM_ENABLE_NEON=y
BR2_ARM_ENABLE_VFP=y
BR2_ARM_FPU_VFPV3=y

# Linux headers same as kernel, a 4.9 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_9=y

# system
BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="warpboard"
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc0"

# rootfs overlay
BR2_ROOTFS_OVERLAY="board/freescale/warpboard/rootfs_overlay"

# kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.9"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="imx_v6_v7"
BR2_LINUX_KERNEL_CONFIG_FRAGMENT_FILES="board/freescale/warpboard/linux.fragment"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx6sl-warp"

# wifi firmware for brcm4330
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_BRCM_BCM43XX=y

# For automatic firmware loading
BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_MDEV=y

# wireless packages
BR2_PACKAGE_WIRELESS_TOOLS=y
BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT=y
BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_PASSPHRASE=y

# uboot
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="warp"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2016.11"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX=y

# host utility
BR2_PACKAGE_HOST_DFU_UTIL=y
BR2_PACKAGE_HOST_IMX_USB_LOADER=y

# Filesystem
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/freescale/common/imx/post-image.sh"
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y

# required tools to create the eMMC image
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
