--- a/arch/mips/ar7/platform.c
+++ b/arch/mips/ar7/platform.c
@@ -461,31 +461,22 @@ static struct gpio_led fb_fon_leds[] = {
 	},
 };
 
-static struct gpio_led gt701_leds[] = {
+static struct gpio_led actiontec_leds[] = {
 	{
 		.name			= "inet:green",
 		.gpio			= 13,
-		.active_low		= 1,
-	},
-	{
-		.name			= "usb",
-		.gpio			= 12,
-		.active_low		= 1,
 	},
 	{
 		.name			= "inet:red",
 		.gpio			= 9,
-		.active_low		= 1,
 	},
 	{
-		.name			= "power:red",
+		.name			= "power:green",
 		.gpio			= 7,
-		.active_low		= 1,
 	},
 	{
-		.name			= "power:green",
+		.name			= "power:red",
 		.gpio			= 8,
-		.active_low		= 1,
 		.default_trigger	= "default-on",
 	},
 	{
@@ -493,6 +484,44 @@ static struct gpio_led gt701_leds[] = {
 		.gpio			= 10,
 		.active_low		= 1,
 	},
+	{
+		.name			= "wifi",
+		.gpio			= 6,
+		.active_low		= 1,
+	},
+	{
+		.name			= "wifi:red",
+		.gpio			= 3,
+	},
+	{
+		.name			= "standby",
+		.gpio			= 4,
+	},
+	{
+		.name			= "wps",
+		.gpio			= 16,
+		.active_low		= 1,
+	},
+	{
+		.name			= "usb",
+		.gpio			= 12,
+		.active_low		= 1,
+	},
+	{
+		.name			= "voip",
+		.gpio			= 15,
+		.active_low		= 1,
+        },
+        {
+                .name			= "line1",
+                .gpio			= 23,
+                .active_low		= 1,
+	},
+	{
+		.name			= "line2",
+		.gpio			= 25,
+		.active_low		= 1,
+	},
 };
 
 static struct gpio_led_platform_data ar7_led_data;
@@ -536,9 +565,9 @@ static void __init detect_leds(void)
 	} else if (strstr(prid, "CYWM") || strstr(prid, "CYWL")) {
 		ar7_led_data.num_leds = ARRAY_SIZE(titan_leds);
 		ar7_led_data.leds = titan_leds;
-	} else if (strstr(prid, "GT701")) {
-		ar7_led_data.num_leds = ARRAY_SIZE(gt701_leds);
-		ar7_led_data.leds = gt701_leds;
+	} else if (strstr(prid, "GT7") || strstr(prid, "PK5000")) {
+		ar7_led_data.num_leds = ARRAY_SIZE(actiontec_leds);
+		ar7_led_data.leds = actiontec_leds;
 	}
 }
 
