/dts-v1/;

#include "mt7628an.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "vocore,VoCore2", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "VoCore2";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS2,115200";
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		status {
			label = "vocore2:fuchsia:status";
			gpios = <&gpio1 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "wled_an", "refclk", "wdt";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0x4>;
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;
		m25p,chunked-io = <32>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0xfb0000>;
		};
	};
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x7>;
	mediatek,portdisable = <0x3a>;
};

&i2s {
	status = "okay";
};

&gdma {
	status = "okay";
};

&pwm {
	status = "okay";
};

&uart1 {
	status = "okay";
};

&uart2 {
	status = "okay";
};
