/dts-v1/;

#include "bcm6362.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Sagem F@ST2504n";
	compatible = "sagem,f@st2504n", "brcm,bcm6362";

	chosen {
		bootargs = "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 24 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 25 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_orange {
			label = "fast2504n:orange:power";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		power_green {
			label = "fast2504n:green:power";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			default-state = "on";
		};
		inet_red {
			label = "fast2504n:red:internet";
			gpios = <&gpio0 26 1>;
		};
		ok_green {
			label = "fast2504n:green:ok";
			gpios = <&gpio0 28 1>;
		};
		ok_orange {
			label = "fast2504n:orange:ok";
			gpios = <&gpio0 29 1>;
		};
		wlan_orangee {
			label = "fast2504n:orange:wlan";
			gpios = <&gpio0 30 1>;
		};
	};
};
