(module "ACM2012H" (layer F.Cu) (tedit 5D4B6324)
  (descr "TDK COMMON MODE FILTER")
  (tags "TDK COMMON MODE FILTER")
  (attr smd)
  (fp_text reference ">NAME" (at 0.06096 -0.94996) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.3048 0.3048) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_text value ">VALUE" (at 0 1.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.3048 0.3048) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_line (start -1.1 0.7) (end -1.1 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 1.1 0.7) (end -1.1 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 1.1 -0.7) (end 1.1 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.1 -0.7) (end 1.1 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -1.6 -0.95) (end 1.6 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.6 -0.95) (end 1.6 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.6 0.95) (end -1.6 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 0.95) (end -1.6 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad "4" smd rect (at 0.975 -0.39878 90) (size 0.39878 0.7493) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 0.975 0.39878 90) (size 0.39878 0.7493) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -0.975 0.39878 90) (size 0.39878 0.7493) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd rect (at -0.975 -0.39878 90) (size 0.4 0.75) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
